|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filnavn | JsM4 B70-4600-12-1003 | | Tidspunkt | 07:46 |
| Frekvens | 25Hz | | Start tid | 50 |
| Belastning | 20 % | | Slutt tid | 110 |
| Beskrivelse | | | | |
| Sensor type | Fluke i30000 Rogowski coil | Lem LF-2005S Hall-effekt | Danisens DM1200ID Fluxgate | Enhet |
| Frekvens | 25,06 | | | Hz |
| Belastning | 24,27 | | | % |
| Amplitude L1 | 155,233 | 154,875 | 154,246 | A |
| Amplitude L2 | 156,502 | 156,555 | 156,796 | A |
| Amplitude L3 | 159,871 | 157,655 | 157,382 | A |
| RMS L1 | 104,173 | 104,189 | 104,289 | A |
| RMS L2 | 105,197 | 105,305 | 105,315 | A |
| RMS L3 | 106,117 | 105,474 | 105,663 | A |
| TDR L1 | 4,069 | 3,897 | 3,823 | % |
| TDR L2 | 3,52 | 3,317 | 3,282 | % |
| TDR L3 | 3,998 | 3,586 | 3,611 | % |
| Error\_RMS L1 | 2,906 | 0,697 | 0 | % |
| Error\_RMS L2 | 3,181 | 0,527 | 0 | % |
| Error\_RMS L3 | 2,86 | 0,588 | 0 | % |
| iMax\_ass | 0,975 | 0,762 | 0,762 | % |

