Oppsett av innstillinger i TIA Portal V16

Innstillinger som må gjøres:   
  
På kommunikasjonsdatablokken du bruker for å kommunisere med mikrokontrolleren går du på:

Properties -> Attributes, der skal IKKE “Optimized block access” være huket av.

**Må aktivere tilgang på CPU:**   
Properties -> Protection & Security -> Connection mechanisms. Der huker du av:   
Permit access with PUT/GET communication from remote partner.